так) Значит мы рассуждали следующим образом: определили, что это класс В. Потом смотрим 700 компов сколько же надо тогда узлов (2^n) получилось 2^10-2=1022 как раз на 700 хватает (2^9-2=510 не хватает). Значит Маска подсети будет 32-10=22. Откуда 32 ? 4 байта по 8 бит в каждом. 4*8=32 бита.
Аналогично с 50 компами. 2^6-2=62 как раз хватает. И 32-6=26. Потом мы прикинули примерно, в каком диапазоне будут находится. и решили выписать отсюда Диапазон доступных адресов. VLSM здесь применить нельзя, так как две разных подсети ( по 700 и по 50). Если было бы только 700, то можно