Билет №11: 1) Классовая адресация IPv4. 2) Медиашлюз Surpass hiG 1600. 3) Разбейте сеть 162.30.0.0 на 10 подсетей по 700 компьютеров в каждой, и на 6 подсетей по 50 компьютеров в каждой. Определить маску подсети.