Направляющие системы электросвязи

$$$1. Линию от телефонного аппарата до АТС называют

$$ абонентской  линией  

$ магистральной линией  

$ Зоновой  линией 

$ соединительной линией 

$$$2 .Что является  основным элементом оптического кабеля 

$$ Волоконный  световод

$ Медная жила

$ Биметаллическая жила

$ Силовой элемент

$$$3. Как называются телефонные кабели, не покрытые броней, прокладываемые в  спец. трубопроводах                                                       

$$ Голый

$ Бронированный 

$ Коаксиальный

$ Симметричный

$$$4. Для изоляции проводов подвешенных на опорах  ВЛС применяют изоляторы

$$ Стеклянные и фарфоровые

$ Медные 

$ Полиэтиленовые

$ Полистирольные

$$$5. Какие  элементы  обеспечивают необходимую  механическую прочность
$$ Силовые элементы

$ Гидрофобные материалы

$ Оболочки оптического кабеля 

$ Оптический  сердечник 

$$$6. волокно имеет защитную оболочку из 

$$ полимера

$ алюминия

$ стальных пластин

$ меди

$$$7. Закрытого типа линии связи

$$ ВЛС, кабельные, волновые

$ ВЛС, РРЛ, РЛ

$ ИСЗ, кабельные, волновые

$ РРЛ, ВЛС, кабельные

$$$8. По способу прокладки кабели делятся

$ воздушные, подземные, кабельные

$$ воздушные, подземные, подводные
$ воздушные, подземные, магистральные

$ воздушные, зоновые,  магистральные

$$$9. По области применения кабели делятся 

$$ магистральные, зоновые, местные
$ магистральные, воздушные, кабельные

$ магистральные, зоновые, воздушные

$ магистральные, зоновые, областные

$$$10. Профилем ВЛС называется порядок расположения

$$ цепей и проводов на опорах
$ цепей и проводников на опорах 

$ цепей и изоляторов на опорах

$ цепей и траверсов на опорах

$$$11. К сложным опорам относятся

$ угловые, усиленные, якорные

$ угловые, якорные, крюковые

$$ угловые, усиленные, кабельные
$ угловые, усиленные, крюковые

$$$12. Тип линий ВЛС используемый в климатической зоне с сильной интенсивностью гололёда

$ облегчённый

$ нормальный

$$ усиленный

$ особо усиленный

$$$13. Плотность повреждений, приходящихся на 100 км трассы ВОЛС в год  определяется по формуле: 
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$$$14. Средняя плотность отказов на 1 км трассы ВОЛС в час - важная характеристика эффективности и качества 
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$$$15. Интенсивность потока отказов для однотипной ВОЛС при постоянных условиях
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$$$16. Вероятность безотказной работы за время t
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$$$17. Для чего предназначены кабели:

$ для сооружения магистральных сетей

$ для сооружения  местных сетей

$ для сооружения внутризоновых  сетей

$$ все перечисленное.
$$$18. Кабели МКС выпускаются с:

$ тремя и шестью четверками

$ двумя и пятью четверками

$$ четырьмя и семью четверками

$ одной и тремя четверками

$$$19. Из какой оболочки состоят кабели?

$$ из свинцовой, алюминиевой,
$ из медной, свинцовой,
$ алюминиевой, медной,
$ из стальной, медно,
$$$20. Система  К - 1020С уплотняет следующие кабели:

$ МКС-7*7*1,2

$ МКС-4*7*1,3

$$ МКС-4*4*1,2

$ МКСА-4*4*1,2

$$$21. По способу прокладки кабели делятся

$ воздушные, подземные, кабельные

$$ воздушные, подземные, подводные
$ воздушные, подземные, магистральные

$ воздушные, зоновые,  магистральные

$$$22. К - 3600 предназначена  для получения пучков емкостью до 7200 каналов по кабелю?

$$ КМ - 4

$ КМБ 8/6

$ КМБ - 4

$ КМ 8/6

$$$23. Как изменится переходное затухание между цепями при уменьшении длины линии:

$$ Увеличится       

$ Уменьшится        

$ Не изменится      

$ Не будет влиять на изменение    

$$$24. Что будет с сопротивлением провода, если уменьшится температура:

$ Увеличится       

$$ Уменьшится       

$ Не изменится      

$ Станет равным бесконечности   

$$$25. Аз=5,8+1/2 ln N, Нп – формула расчета затухания 
$ симметричного кабеля                    

$ коаксиального кабеля                      

$$ влс

$ волс  

$$$26. Что произойдет с проводимостью изоляции линии связи при уменьшении длины линии:

$$ Увеличится       

$ Уменьшится.        

$ Не изменится      

$ Не влияет на изменение.     

$$$27. Как изменится переходное затухание между цепями при увеличении длины линии:

$ Увеличится        

$$ Уменьшится        

$ Не изменится.    

$ Не влияет на изменение
$$$28. Волны типа ЕН – распространяются в:

$ лпв                                                 

$ коаксиальной кабеле                        

$ симметричном кабеле

$$ диэлектрическом волноводе

$$$29. § = Еde = -dФ/dt.

$ уравнения Максвелла                      

$ первое уравнения Максвелла         

$$ второе уравнения Максвелла

$ все ответы верны     

$$$30. Для уменьшения  взаимных влияний в линии в симметричных кабелях применяются:

$ контуры противосвязи                           

$ скрещивание                                           

$ конденсаторы
$$ все ответы верны.
$$$31. Разнородные среды "диэлектрик  1 - диэлектрик - 2 " относится к:

$$ волноводным (если диэл. волновод) 
$ кабелю                                                         

$ световодам

$ воздушным линиям

$$$32. Эквивалентная глубина проникновения с увеличением частоты передаваемого тока:

$ не изменяется                                        

$$ уменьшается                                               

$ увеличивается 

$ не меняется по критической частоте

$$$33. На воздушных линиях связи, где провода расположены сравнительно далеко друг от друга и отсутствуют наружные  металлические оболочки, следует учитывать:

$$ поверхностный эффект

$ эффект близости                                         

$ воздействие на параметры цепи окружающих металлических масс

$ все ответы верны

$$$34. К параметрам передачи относятся:

$ переходное затухание на дальнем конце Ае

$$ коэффициент фазы 

$ переходное затухание на ближнем конце А0                    

$ защищенность цепи Аз

$$$35. Физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи
$$ индуктивность     

$ емкость        

$ сопротивление катушки       

$ проводимость изоляции     

$$$36. С увеличением длины усилительного участка Аз  

$ возрастает                                      

$$ уменьшается                                 

$ не меняется 

$ постоянная величина                                       

$$$37. Для электродинамического режима подходит

$ только уравнения лучевой оптики 

$ только уравнения максвелла

$$ только закон Ома

$ уравнения однородной линии и теория цепей

$$$38. Ае = 8,5+al

$ переходное затухание на ближний конец симметричного кабеля         

$$ переходное затухание на дальний конец симметричного кабеля

$ переходное затухание на ближний конец коаксиального кабеля

$ переходное затухание на дальний конец коаксиального кабеля

$$$39. Типовые схемы и основные правила скрещивания применяются:  

$ в волс                                                                       

$$ в симметричных кабелях                                       

$ в коаксиального кабелях 

$ волноводах 

$$$40. Волны типа ЕН - распространяются:

$ воздушных линиях                                                 

$ световод                                                                       

$ ленточных кабелях 

$$ полосковых линиях.
$$$41. Т - поперечно - электромагнитная волна распространяется:

$ световодах                                                              

$$ диэлектрических – волноводах                      

$ коаксиальных кабелях 

$ в средах не распространяется

$$$42. С увеличением частоты переменного тока поверхностный эффект проявляется 
$ в незначительных пределах                                                                      

$ в меньшей степени                                                                          

$$ в большей степени
$ в допустимых пределах изменения
$$$43. Процесс распространения электромагнитной энергии вдоль цепи определяется выражением:

$$ м = г + iwm                                      

$ К = g + iwk                                        

$ параметрами влияние

$ параметрами передач

$$$44. К вторичным параметрам влияния относятся:

$ дробовой эффект                 

$ величина  переходного затухания 

$ эквивалентная глубина

$$ сопротивление цепи

$$$45. § = Нdl = i 
$ выражает Закон Ома                             

$$ второе уравнения Максвелла                 

$ первое уравнения Максвелла

$ все ответы верны

$$$46. Как повлияет магнитная проницаемость на емкость линии связи:

$ Увеличит емкость       

$ Уменьшит емкость       

$$ Никак не повлияет       

$ Изменится волнообразно  

$$$47. Сопротивление, которое испытывает переменный ток, проходя по цепи

$ переменное сопротивление 
$  реактивное сопротивление  

$$ активное сопротивление
$ сопротивление изоляции
$$$48. При длине волны много больше D 

$$ квазиоптический режим                      

$ резонансный режим                                

$ квазистационарный режим

$ электродинамический режим

$$$49. Какой параметр характеризует уменьшение мощности электромагнитного  сигнала на каждом километре линии связи
$ коэффициент фазы
$$ коэффициент затухания
$ коэффициент распространения   

$ коэффициент готовности
$$$50. К параметрам влияния относятся: 

$ поверхностный эффект                                       

$$ эффект близости                                                        

$ эквивалентная глубина проникновения

$ сопротивления цепи

$$$51. Сопротивление, которое встречает  электромагнитная волна, при своем движении вдоль однородной цепи без отражения
$$ волновое 
$ изоляции
$ шунта       

$ шлейфа
$$$52. Как повлияет диэлектрическая проницаемость на емкость линии связи:

$$ Увеличит емкость        

$ Уменьшит емкость      

$ Никак не повлияет      

$ Изменит волнообразно
$$$53. показывает, на сколько радиан изменяется фаза электромагнитного сигнала на каждом километре линии связи
$ коэффициент распространения
$ коэффициент затухания 
$$ коэффициент фазы

$ волновое сопротивление
$$$54. Соотношение l << D то волны передают по направляющим системам: 

$$ все ответы верны.
$ световод                                                                          

$ оптический кабель

$ волновод

$$$55. Величины r и g является:

$$ первичными параметрами передачи                       

$ вторичными параметрами влияния                       

$ первичными параметрами влияния    

$ вторичным параметром передач

$$$56. Что характеризует величина F(kr):

$ влс в диапазоне ВЧ                                                    

$ функцию Бесселя                                                                       

$$ поверхностный эффект

$ эффект близости 

$$$57. Ао - переходное затухание на ближний конец - 

$ первичный параметр передачи     

$ вторичный параметр передач          

$$ первичный параметр влияния

$ вторичный параметр влияния

$$$58. Уравнения лучевой оптики применяется

$ длина волны >> D                     

$ длина волны = D

$ длина волны << D 

$$ нет правильного ответа

$$$59. Поверхностный эффект обусловлен:

$ активным сопротивлением

$ глубиной проникновения

$$ электромагнитным полем внутри проводника

$ взаимодействием внешних полей

$$$60. Проводимость изоляции цепи ВЛС зависит от:

$ индукции

$ дискретизации

$$ метеоусловий и материала изоляции

$ нет правильного ответа 

$$$61. Разнородная среда имеет структуру (медь-диэлектрик)

$ симметричный кабель                             

$ коаксиальный кабель                              

$$ волновод

$ все ответы верны

$$$62. Изменится ли затухание меднокабельной ЛС с уменьшением длины линии:
$ Увеличится      

$$ Уменьшится      

$ Не изменится      

$ Не влияет на изменение     

$$$63. Пупинизация кабельных цепей предназначена для:      

$ увеличения емкости                                                               

$$ увеличения сопротивления                                                               

$ увеличения индуктивности 

$ уменьшения индуктивности 

$$$64. Одним из недостатков волноводов является:

$ влияния соседних пар      

$ наличие критических частот  

$$ низкий КПД

$ отсутствие потерь на излучение  

$$$65. К = g + iwк  это - 

$ первичный параметр передач       

$ первичный параметр влияния         

$ вторичный параметр влияния

$$ все ответы верны

$$$66. Сверхпроводящий кабель имеет конструкцию:

$ симметричного кабеля                    

$ воздушных линий связи                  

$ коаксиального кабеля

$$ все ответы верны

$$$67. Лазерные системы работают в . . .

$ электродинамическом режиме       

$ квазистационарном режиме           

$$ стационарном режиме

$ квазиоптическом режиме

$$$68. Наиболее приемлемы для дальней связи:

$ круглые волноводы                                                         

$ цилиндрические волноводы                                                     

$ прямоугольные

$$ все

$$$69. Дисперсия это:

$ рассеяние во времени спектральных или модовых составляющих ОС

$$ рассеяние во времени  частот

$ перелом  коаксиального кабеля

$ волновода

$$$70. § = Bds

$$ уравнения Лапласа                        

$ первое уравнения Максвелла             

$ второе уравнения Максвелла

$ все ответы верны

$$$71. Достоинством волновода является

$ отсутствие требований при монтаже

$ закон полного тока

$ наличие изгибов не отражается на передаче сигналов

$$ все ответы правильны

$$$72. В зависимости от условий прокладки кабели разделяются по:     

$ категориям опасности

$ типу оболочки 

$ вторичным параметрам передачи 

$$ нет правильного ответа

$$$73. КСПП - это 

$$ сельский кабель с полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке

$ зоновый кабель с полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке 

$ сельский кабель с полиэтиленовой изоляцией, применяемый в зонах с повышенной влагой
$ магистральный кабель с антикоррозийным покрытием

$$$74. ТПВ -  это:

$ телефонный кабель с гидрофобным заполнением

$$ телефонный кабель с полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке

$ воздушный кабель, троссирующий кабель

$ телефонный кабель воздушный

$$$75. ЗКП 

$ кабельный зонд плоский

$$ зоновый кабель с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой                           

$ коаксиальный кабель с гидрофобным заполнением

$ зоновый кабель бронированный плоскими проволоками

$$$76. Радиус зоны прямого питания от АТС составляет:

$ 550 метров

$$ 300 метров

$ 500 метров

$ 1000 метров

$$$77. Изменится ли затухание линии связи с увеличением длины линии:
$$ Увеличится       

$ Уменьшится        

$ Не изменится       

$ Не влияет на изменение    

$$$78. M = r + iwm  

$ электромагнитная связь между цепями                          

$ электрическая связь между влияющими цепями           

$$ магнитная связь между цепями

$ нет правильного ответа

$$$79. А3 = Аt  - Al
$ для цепей с неодинаковыми  параметрами                               

$$ для цепей с распределенными параметрами     

$ для цепей одинаковыми параметрами

$ все ответы верны

$$$80. Световод, распространяет  волны класса:

$ т                                                                                

$ ен                                                                                  

$ тем

$$ ет

$$$81. Когда длина волны много меньше D применяется: 

$ уравнения Максвелла                                

$$ уравнения Френеля                                    

$ закон Ома

$ все ответы верны

$$$82. Эквивалентной глубиной называют - 

$ сопротивление, которое встречается ЭМ волны при распространения вдоль 

однородных линии без отражения

$$ глубину проникновения в толщу провода

$ глубину эффекта близости

$ глубину поверхностного эффекта

$$$83. В оптическом кабеле преобладают:

$ напряжения смещения                                  

$ эффекты близости

$ статические режимы      

$$ все ответы верны 

$$$84. какой параметр линии зависит только от конструкции линии связи, (диаметра проводов, расстояния между ними, материала изоляции):

$ индуктивность                                                              

$ сопротивление изоляции                                                            

$ проводимость изоляции
$$ частота
$$$85. какой параметр характеризует способность проводника с током создавать магнитное поле

$ электрическая емкость
$ волновое сопротивление                                                 

$ проводимость изоляции
$$ индуктивность.
$$$86. Для сравнительно высоких частот от 1013 Гц и выше справедливы:

$$ уравнения Максвелла                                     

$ метод теории цепей                                        

$ приближенный метод

$ уравнения однородной линии

$$$87. Взаимные влияния делятся на:

$ случайные и стационарные

$ малые и большие

$ в зависимости от параметров

$$ систематические и случайные

$$$88. характеризует способность проводника накапливать электрические заряды
$ индуктивность 
$ проводимость изоляции
$ электрическое сопротивление
$$ электрическая емкость
$$$89. Конденсаторный метод применяется в  

$$ нч кабелях

$ вч кабелях

$ свч кабелях

$ в кабелях не применяется

$$$90. Статический режим относится: 

$ к случаю передачи по проводникам - I           

$ к процессам электростатики и магнитостатики

$$ в диапазоне ВЧ, где учитывается только I смещение

$ к процессам в диэлектрике, а также в свободном пространстве

$$$91. Увеличение какого параметра приводит к уменьшению рабочего тока в цепи и к повышению рабочего затухания
$$ сопротивление шлейфа
$ сопротивление изоляции
$ индуктивности 
$ электрической емкости
$$$92. β - это  

$ переходное затухание на дальнем конце А        

$$ коэффициент фазы                                         

$ коэффициент затухания

$ защищенность цепи А

$$$93. Увеличение какого параметра АЛ может привести к срывам в срабатывании станционных приборов
$$ сопротивление шлейфа

$ сопротивление изоляции

$ индуктивности 

$ электрической емкости

$$$94. Увеличение какого параметра АЛ искажает форму сигнала
$$ сопротивление шлейфа

$ сопротивление изоляции

$ индуктивности 

$ рабочей емкости

$$$95. Уменьшение какого параметра АЛ приводит к увеличению тока утечки и рабочего затухания
$$ сопротивление изоляции
$ сопротивление шлейфа
$ индуктивности 

$ рабочей емкости
$$$96.Увеличение какого параметра АЛ приводит к снижению громкости и разборчивости речи
$$ рабочего затухания

$ сопротивления изоляции

$ индуктивности 

$ рабочей емкости
$$$97. Для защиты от взаимных влияний на ВЛС применяют:

$$ экранирование                                                     

$ симметрирование                                                 

$ скрещивание изолированных жил

$ скрещивание проводов

$$$98. Конструктивные неоднородности цепей (КЛС и ВЛС) создают:

$ непосредственное влияние между цепями           

$ косвенное влияние между цепями                     

$ отражение

$$ все ответы верны

$$$99. Величины r и g является:

$$ первичными параметрами передачи           

$ вторичными параметрами влияния                 

$ первичными параметрами влияния

$ вторичными параметрами передач

$$$100. Вероятность того, что линия связи в произвольно выбранный момент будет исправна называется  
$$ коэффициентом готовности
$ степенью надежности
$ безотказностью 
$ надежностью 
$$$101. Повреждение с перерывом связи одного или группы абонентом данной АТС называется
$ неисправностью
$ повреждением
$ сбоем
$$ отказом.
$$$102. Повреждение без перерыва связи называется  
$ отказом
$ сбоем
$ степенью надежности
$$ неисправностью
$$$103. Выпрессованная трубка из изоляции ПЭ высокого давления называется 

$$ изоляцией

$ поясной изоляцией

$ сердечником

$ жилой

$$$104. Композиция ПЭ высокого давления называется

$ изоляцией

$$ поясной изоляцией

$ сердечником

$ жилой

$$$105. Однопарные ТФ распределительные провода для стационарной 

скрытой или открытой абонентской проводки ТФ распределительной сети по стенам зданий и внутри помещений 

$ ТПП

$$ ТРП

$ ПКСВ

$ ПРППМ

$$$106. Кроссовый станционный провод, предназначенный для осуществления нестационарных включений в кроссах ТС при постоянном напряжении до 120В

$ ТПП

$ ТРП

$$ ПКСВ

$ ПРППМ

$$$107. Однопарные ТФ распределительные провода, предназначенные для стационарной скрытой или открытой абонентской проводки ТФ распределительной сети по стенам зданий и внутри  помещений 

$ ТПП

$$ ТРП

$ ПКСВ

$ ПРППМ

$$$108. Рабочая температура кабеля ТСВ 

$$ от минус 20 до плюс 50 градусов

$ от минус 10 до плюс 40 градусов

$ от минус 15 до плюс 50 градусов 

$ от минус 5 до плюс 30 градусов

$$$109. Алюмополиэтиленовая лента с проложенной под ней медной луженой проволокой диаметром  0,5 мм  является 

$$ экраном

$ изоляцией

$ защитным покровом

$ жилой

$$$110. Минимальный срок службы в НУ эксплуатации 15 лет для кабелей

$$ КСПП

$ ТПП

$ ТРП

$ ТАШС

$$$11.Для эксплуатации в СКС в частотном диапазоне до 100 МГц при рабочем напряжении до 145В переменного тока частотой 50 Гц предназначен кабель 

$$ КСППВ

$ ТПП

$ ТРП

$ ТАШС

$$$112. Основным критерием оценки качества линии связи служит 

$$ эффективно пропускаемая полоса частот

$ первичные параметры

$ соответствие нормированным значениям

$ вторичные параметры

$$$113. Если каждый провод имеет одинаковую емкость по отношению к земле и к любому другому проводу другой цепи, то такую цепь называют 

$ коаксиальной

$ витой

$ оптической

$$ симметричной

$$$114. линия, которая  не экранирована от окружающего пространства 

$ закрытой

$$ открытой

$ не экранированной

$ кабельная

$$$115. приведите верхнюю граничную частоту полосы пропускания воздушной стальной линии 

$$ 24,7 кГц

$ 30 кГц

$ 143 кГц 

$ 108 кГц

$$$116. приведите верхнюю граничную частоту полосы пропускания воздушной медной  линии 

$ 24,7 кГц

$$ 30 кГц

$ 143 кГц 

$ 108 кГц

$$$117. Приведите верхнюю граничную частоту полосы пропускания кабельной симметричной линии 

$ 24,7 кГц

$ 30 кГц

$ 143 кГц 

$$ 108 кГц, 252, 552 кГц

$$$118. Приведите верхнюю граничную частоту полосы пропускания кабельной коаксиальной линии

$ 24,7 кГц, 9800 кГц

$ 143 кГц, 6500 кГц

$ 108 кГц, 252, 552 кГц

$$ 1300 кГц, 6000 кГц, 8500 кГц

$$$119. Приведите верхнюю граничную частоту полосы пропускания воздушной биметаллической линии 

$ 24,7 кГц

$ 30 кГц

$$ 143 кГц

$ 108 кГц

$$$120. Передача более высоких частот по стальной цепи ограничивается

резким увеличением 

$ рассеяния

$ сопротивления

$ коэффициента фазы

$$ затухания

$$$121. Передача более высоких частот по СК ограничивается повышением потерь на вихревые токи, а, следовательно, и ростом

$ рассеяния

$ сопротивления

$ коэффициента фазы

$$ затухания

$$$122. Число каналов, образуемых на ВЛС стальной составляет

$$ 3

$ 15

$ 24

$ 60

$$$123. Число каналов, образуемых на ВЛС медной составляет

$ 3

$$ 15

$ 24

$ 60

$$$124. Число каналов, образуемых на ВЛС биметаллической составляет

$ 3

$$ 15

$ 24

$ 12

$$$125. Число каналов, образуемых кабельной симметричной линией составляет

$ 3, 12, 60, 3600

$ 15, 60, 1920

$$ 24,60,120

$ 60, 300, 1920

$$$126. Число каналов, образуемых кабельной коаксиальной  линией составляет

$ 60, 300, 1920

$ 15, 24,60, 120

$ 24,60,120, 1600

$$ 120,300, 1920, 3600, 10800

$$$127. Полоса пропускания частот НС лежит в диапазоне 1014 и 1015 Гц

$ коаксиальной

$$ оптической 

$ радиорелейной

$ симметричной

$$$128. Волновод для сосредоточения ЭМ энергии оптического диапазона и передачи ее в заданном направлении называется 

$$ световод

$ сверхпроводящий провод

$ сердечник

$ световой  луч

$$$129. Отношение комплексной амплитуды напряжения между входными зажимами к комплексной амплитуде  входного тока называется

$ проводимостью

$$ входным сопротивлением

$ полным сопротивлением

$ входной проводимостью

$$$130. Затухание сигнала в оптическом кабеле мало

$ 12 дБ/км

$$ 5 дБ/км

$ 10 дБ/км

$ 7 дБ/км

$$$131. Коэффициент затухания и фазы увеличивается с ростом

$ расстояния

$ сопротивления

$$ частоты

$ индуктивности

$$$132. Сопротивление, которое оказывает линия распространяющимся вдоль нее волнам

$$ волновое

$ активное

$ реактивное

$ полное

$$$133. Недостатком ВЛС является

$ зависимость механической устойчивости от климатических условий

$ громоздкость материальной части

$ зависимость электрических характеристик от климатических условий

$$ все ответы верны

$$$134. Тип линии ВЛС, используемый в климатическом районе с негололёдным  и слабо гололёдным климатом

$$ облегчённый

$ нормальный

$ усиленный

$ особо усиленный

$$$135. Тип линий ВЛС используемый в климатической зоне со средней интенсивностью гололёда 

$ облегчённый 

$$ нормальный

$ усиленный 

$ особо усиленный

$$$136. Тип линий ВЛС используемый в климатической зоне с сильной интенсивностью гололёда

$ облегчённый

$ нормальный

$$ усиленный
$ особо усиленный

$$$137. Тип ВЛС используемый с особой интенсивностью гололёда 

$ облегчённый 

$ нормальный

$ усиленный 

$$ особо усиленный

$$$138. Маркировка кабеля в свинцовой оболочке голого предназначенного для телефонной канализации

$$ ТЗГ

$ ТЗБ

$ ТЗБГ

$ ТЗК

$$$139. Маркировка  кабеля в  свинцовой  оболочке  бронированного стальными лентами поверх которых имеет джутовый покров и предназначен для прокладки в землю

$ ТЗГ

$$ ТЗБ

$ ТЗБГ

$ ТЗК

$$$140. Маркировка кабеля в свинцовой оболочке бронированные круглыми стальными оцинкованными проволоками с защитным наружным покровом из джута предназначен для прокладки через водные преграды

$ ТЗГ

$ ТЗБ

$$ ЗК

$ ТУЗ

$$$141. Тип кабеля в свинцовой оболочке бронированный стальными лентами с противокoррозийной защитой предназначен для прокладки в агрессивных грунтах

$$ ТЗБГ

$ ТЗК

$ ГНР

$ ТУЗ

$$$142. Где чаще всего используются ВЛС

$$ в сельской местности

$ на городских телефонных сетях

$ на магистральных линиях

$ в водных районах

$$$143. В анализе оптоволоконных кабелей и узлов различаются две категории задач:

$$ промышленный и эксплуатационный анализ
$ анализ оптического передатчика и приемника 

$ эксплуатационный и оптический анализ

$ промышленный и технологический анализ

$$$144. Aнализ оптоволоконных кабелей и узлов подразумевает две категории задач:

$$ промышленный и эксплуатационный анализ
$ анализ оптического передатчика и приемника
$ эксплуатационный и оптический анализ
$ оптические измерение мощности и микроскопический анализ
$$$145. В состав ВОСП входят:

$$ оптический передатчик, интерфейс оптического генератора, ОВ, ретрансляторы, оптический приемник сигнала, СП, АС;
$ СП, сварочные соединения; приемник сигнала, регенератор;

$ точки соединения с аппаратурой передачи/приема и регенерации, нормы и требования к ОК, сварочные соединения;

$ генератор сигнала, ретранслятор, СП; приемник сигнала, регенератор

$$$146. Основными параметрами оптических измерителей мощности являются:

$$ тип детектора, ЛУ, точность и график необходимой калибровки, ДД, точность и линейность работы, возможность поддержки

различных ОИ;
$ микроскопы, анализаторы возвратных потерь, переговорные устройства, ЛУ,  числовая апертура, диаметр модового поля;

$ кабельные идентификаторы, переговорные устройства, микроскопы, тип детектора, линейность работы; микроскопы, тип детектора, ДД, ЛУ;

$ числовая апертура, микроскопы, кабельные идентификаторы, тип детектора, микроскопы
$$$147. По типам кабелей можно предложить следующую классификацию измерений:

$$ измерения Маг.каб, Аб.каб. витой пары, измерение ЭК в соответствии с требованиями аппаратуры xDSL;
$ измерения, определяющие характер и место повреждений;

$ измерения по проверке качества ремонтных работ;

$ определение характера и места повреждения КС; измерения, связанные с локализацией неисправностей;

$$$148. Измерения Маг.каб. разделяются по этапам прокладки Маг.каб.:

$$ приемосдаточные испытания, регламентные измерения, измерения, связанные с локализацией  неисправностей, связанные с проверкой параметров К после его восстановления;
$ измерение омического сопротивления К, измерение С, измерение шума;
$ измерение сопротивление изоляции, шума, емкости кабеля;  переходного затухания, регламентные измерения;
$ измерения, связанные с локализацией неисправности, регламентные измерения, измерения шума, измерение сопротивление изоляции;
$$$149. Основными параметрами абонентских кабельных сетей являются:

$$ импеданс линии, ток, напряжение активного АК, уровни балансировки пары, затухание в канале и длина кабеля;
$ замыкания пар друг с другом, тип детектора, микроскопы, ДД;
$ числовая апертура, микроскопы, кабельные идентификаторы, ЛУ;
$ тип детектора, уровень балансировки К, импеданс линии; затухание в канале и длина К, тип детектора, микроскоп, уровень балансировки;
$$$150. К параметрам физического состояния АК относятся:

$$ параметр скрутки витой пары, полярность жил в кабеле и параметры, связанные с локализацией  неисправностей в К;
$ тестирование физического состояния К, отношение длины К к скорости;
$ высокоомные отведения, разделения, частичные обрывы; параметр скрутки витой пары, спутывание пар, замыкания пар друг с другом;
$ полярность жил в К и параметры, связанные с локализацией неисправностей в К,  тестирование физического состояния К, частичные обрывы;


$$$151. Открытые линии связи 

$ РРЛ, РЛ, ВЛС.
$ Волновые, ВЛС, кабельные.
$$ РРЛ, РЛ, ИСЗ.

$ РРЛ, ИСЗ, ВЛС.
$$$152. Кабели делятся по конструкции

$ симметричные, воздушные

$ симметричные, бронированные

$$ симметричные, коаксиальные

$ симметричные, магистральные

$$$153. Оптическое волокно имеет два концентрических слоя

$$ ядро и оптическая оболочка

$ сердцевина и оптическая оболочка

$ сердцевина и ядро

$ симметричная пара и оптическая оболочка

$$$154. Bолокно имеет защитную оболочку из 

$$ полимера

$ свинца

$ алюминия

$ стальных пластин

$$$155.Закрытые линии связи

$$ ВЛС, кабельные, волновые;
$ ВЛС, РРЛ, РЛ;
$ ИСЗ, кабельные, волновые;
$ РРЛ, ВЛС, кабельные;
$$$156. По способу прокладки кабели делятся

$ воздушные, подземные, кабельные;
$$ воздушные, подземные, подводные.
$ воздушные, подземные, магистральные;
$ воздушные, зоновые, подземные;
$$$157. По области применения кабели делятся 

$$ магистральные, зоновые, местные

$ магистральные, воздушные, кабельные

$ магистральные, зоновые, воздушные

$ магистральные, зоновые, областные

$$$158. Профилем ВЛС называется порядок расположения

$$ цепей и проводов на опорах;
$ цепей и проводников на опорах; 

$ цепей и изоляторов на опорах;
$ цепей и траверсов на опорах;
$$$159. К сложным опорам относятся

$ угловые, усиленные, якорные

$ угловые, якорные, крюковые

$$ угловые, усиленные, кабельные

$ угловые, кабельные, траверсные

$$$160. СП позволяет организовать 1920 каналов ТЧ методом ИКМ с ВРК и скоростью передачи 139264 кбит/с по двум коаксиальным парам с диаметром жил 2,6/9,5мм. По какому кабелю можно организовать 3840? каналов?

$$ КМБ–4.
$ МКС 4 х 4 х 1,2.
$ КСПП 1х 4х 0,9.
$ ОКЛ–8. 

$$$161. Тип линий, используемых  аппаратурой  телеобслуживания 

системы передачи К- 60 П? 

$ Однопроводная фантомная цепь кабелей МКСБ 4Х4,МКСБ7Х4, 

МКБ 4Х4 в надтональном спектре частот (4,1-7,7 кГц)

$ 2-х проводная фантомная цепь кабелей МКСБ 4Х4,МКСБ7Х4, 

МКБ 4Х4 в надтональном спектре частот (4,1-7,7кГц)

$$ 4- х проводная фантомная цепь кабелей МКСБ 4Х4,МКСБ7Х4, 

МКБ 4Х4 в надтональном спектре частот (4,1-7,7 кГц)

$ 4- х проводная фантомная цепь кабелей МКС 4Х4,МКС7Х4,

МКБ4Х4 в надтональном спектре частот (4,1-7,7 кГц)

$$$162. СП позволяет организовать 1920 каналов ТЧ методом ИКМ с ВРК и скоростью передачи 139264 кбит/с по двум коаксиальным парам с диаметром жил 2,6/9,5мм. По какому кабелю можно организовать 3840 каналов?

$$ КМБ–4;
$ МКС 4 х 4 х 1,2;
$ КСПП 1х 4х 0,9;
$ ОКЛ–8 

$$$163. СП позволяет организовать  1920 каналов ТЧ методом ИКМ с ВРК и скоростью передачи 139264 кбит/с по 2 –м коаксиальным парам. Укажите  диаметр жил кабеля. 

$$ 2,6/9,5;
$ 1,2/4,6;
$ 1,2/4,4;
$ 2,4/9,8
$$$164.В ИКМ-120 используются высокочастотные симметричные кабели? 

$$ МКСА 1*4*1,2;  ЗКАШ 1*4*1,2;  МКСАП 4*4*1,2;  МКСБ 4*4*1,2; МКСБ 7*4*1,2; 

$ МКСБ 1*4*1,2;  ЗКАШ 1*4*1,2;  МКСБ 4*4*0,9;  МКСБ 4*4*1,2; МКСБ 7*4*1,2; 

$ МКСА 1*4*1,2;  ЗКАШ 1*4*1,2;  МКСАП 4*4*1,0,9;  МКСБ 4*4*0,9; МКСБ 7*4*1,2; 

$ МКСА 1*4*0,9;  ЗКАШ 1*4*0,9;  МКСАП 4*4*0,9;  МКСБ 4*4*0,9; МКСБ 7*4*0,9;
$$$165. По какой схеме организуется работа системы ИКМ-120?

$ однокабельной двухпроводной однополосной;
$ однокабельной четырехпроводной однополосной;
$$ двухкабельной четырехпроводной однополосной;
$ двухкабельной четырехпроводной двухполосной;
$$$166. Работа  ИКМ-120 организуется по двухкабельной  четырехпроводной однополосной схеме, то есть для образования линейного тракта прямого и обратного направлений используется?

$$ одна симметричная пара в каждом кабеле;
$ две симметричные пары в каждом кабеле;
$ четыре  симметричные  пары в каждом кабеле;
$ одна симметричная пара в одном  из  кабелей;
$$$167. Для чего предназначены кабели:

$ для сооружения магистральных сетей;
$ для сооружения  местных сетей;
$ для сооружения внутризоновых сетей;
$$ все перечисленное;
$$$168. Кабели МКС выпускаются с:

$ тремя и шестью четверками;
$ двумя и пятью четверками;
$$ четырьмя и семью четверками;
$ одной и тремя четверками;
$$$169. Из какой оболочки состоят кабели?

$$ из свинцовой, алюминиевой;
$ из медной, свинцовой;
$ алюминиевой, медной;
$ из стальной, медной;
$$$170. Для уменьшение взаимных в линии в симметричных кабелях применяются:

$ контуры противосвязи;                         

$ скрещивание;                                        

$ с помощью конденсаторов;
$$ все ответы верны;
$$$171. Разнородные среды "диэлектрик  1 - диэлектрик - 2 " относятся к:

$$ волноводным (если диэл. волновод);   

$ кабелю;                                                         

$ световодам;
$ воздушным линиям,
$$$172. Эквивалентная глубина проникновения с увеличением частоты передаваемого тока:

$ не изменяется;                                        

$$ уменьшается;                                               

$ увеличивается; 

$ не меняется по критической частоте;
$$$173. К параметрам передачи относятся:

$ переходное затухание на дальнем конце Ае;
$$ коэффициент фазы; 

$ переходное затухание на ближнем конце А0;                   

$ защищенность цепи Аз;
$$$174. С увеличением длины усилительного участка Аз  

$ не меняется;
$ постоянная величина;
$$ уменьшается;
$ возрастает,
$$$175. Для электродинамического режима подходит

$ уравнения однородной линии и теория цепей,
$$ только закон Ома,
$ только уравнения лучевой оптики, 

$ только уравнения Максвелла,
$$$176. Ае  = 8,5+al.
$ переходное затухание на ближний конец коаксиального кабеля,
$ переходное затухание на дальний конец коаксиального кабеля,
$$ переходное затухание на дальний конец симметричного кабеля,
$ переходное затухание на ближний конец симметричного кабеля;       
$$$177. Типовые схемы и основные правила скрещивания применяются:  
$ в ВЛС; 
$ в волс;
$ в коаксиального кабелях,
$$ в симметричных кабелях,                                      
$$$178. Волны типа ЕН - распространяется
$ в ленточных кабелях;
$ в воздушных линиях связи,                                               
$$ в полосковых линиях,
$ в световодах,  
$$$179. Т - поперечно - электромагнитная волна распространяется:

$ в световодах;          
$ в коаксиальных кабелях;
$ в средах не распространяется;
$$ в диэлектрических волноводах,                           
$$$180. При симметрировании
$ компенсируются действующие в кабелях электромагнитные связи и Аз
$ улучшается добротность контура                                                                          
$ улучшается гибкость
$$ улучшается  броня

$$$181. Какое максимальное количество цепей можно подвесить на опорах с крюковым профилем:

$$ 8;
$ 10;
$ 16;
$ 4;             

$$$182. От чего зависит сопротивление цепей симметричного кабеля:

$ От влажности воздуха;   

$$ От размеров провода; 

$ От типа изоляции;
$ От размеров изоляции;     

$$$183. По какой закономерности изменяется емкость цепей ВЛС с увеличением частоты:

$ Увеличится пропорционально  

$ Уменьшится пропорционально
$$ Остается постоянной
$ Увеличится квадратично
$$$184. Как изменяется переходное затухание на ближнем конце между 

коаксиальными цепями с увеличением частоты:

$$ Увеличивается; 

$ Остается неизменной;  

$ Уменьшается;
$ Сначала увеличится, потом уменьшится,    

$$$185. Чему равна величина опасного тока для человека, прикоснувшегося к проводу:

$ >5 мА;      

$$ >12 мА;     

$ >100 мА;     

$ >120 мА,      

$$$186. Какое максимальное количество цепей можно подвесить на опорах с траверсным профилем:

$ 8;      

$ 10;     

$$ 20;
$ 25;   

$$$187. От чего зависит индуктивность цепей симметричного кабеля:

$ От температуры 

$ От изоляции жил

$$ От геометрических размеров

$ От срока службы  

$$$188. Как изменится защищенность на дальнем конце между цепями симметричного кабеля с увеличением частоты сигнала:

$ Увеличится;
$ Остается неизменной;
$$ Уменьшается;
$ Сначала увеличится, затем уменьшится,
$$$189. От чего зависит влияние между цепями ВЛС:

$ Материалов цепей;                      

$ От проводимости изоляции;           

$$ От геометрических размеров;     

$ От высоты опор;  

$$$190. В каком диапазоне частот работает ВЛС со стальными проводами:

$$ 1-30 кГц;
$ 1-100 кГц;    

$ 1-150 кГц,    

$ 1-10 кГц, 

$$$191.От чего зависит емкость цепей ВЛС:

$ от магнитной проницаемости.          

$ от материала провода.

$$ от электрической проницаемости.  

$ от материала изоляции.

$$$192. Какой параметр определяет дальность передачи:

$ Волновое сопротивление.  

$$ Коэффициент затухания.

$ Коэффициент фазы.  

$ Начальная фаза. 

$$$193. Как изменится переходное затухание на дальнем конце между цепями симметричного кабеля с увеличением частоты сигнала:

$$ Уменьшается. 

$ Остается неизменным.  

$ Растет.

$ Сначала уменьшится, затем увеличится.    

$$$194. По результатам каких измерений выбрана схема симметрирования ВЧ КЛС:

$ По результатам измерений индуктивных связей;
$ По результатам измерений емкостных связей;
$$ По результатам измерений переходных затуханий.

$ По результатам измерений рабочих затуханий,
$$$195. В каком диапазоне частот работает ВЛС с медными проводами:

$ 1-30 кГц;
$ 1-100 кГц; 

$$ 1-150 кГц. 

$ 1-10 кГц№  

$$$196. От чего зависит емкость цепей КЛС:

$ От материала проводов;  

$$ От геометрических размеров.

$ От температуры;
$ От материала изоляции,
$$$197. По какой закономерности изменяется волновое сопротивление КЛС с увеличением частоты:

$ Увеличится пропорционально.   

$$ уменьшится экспоненциально.

$ Увеличится квадратично.          

$ Остается постоянно.

$$$198. Как изменится защищенность на ближнем конце между цепями симметричного кабеля с увеличением частоты:

$ Растет.  

$ Остается неизменной.    

$$ уменьшается.

$ Сначала растет, затем уменьшается.  

$$$199. По результатам каких измерений выбираются схема симметрирования НЧ симметричных КЛС:

$ По результатам измерений индуктивных связей.

$$ по результатам измерений емкостных связей.

$ По результатам измерений переходных затуханий.

$ По результатам измерений соответственных затуханий.

$$$200. В каком диапазоне частот работает ВЛС с биметаллическими проводами:

$ 1-30 кГц;
$ 1-100  кГц;  

$$ 1-150  кГц. 

$ 1-43  кГц, 

$$$201. От чего зависит проводимость изоляции цепей:

$ От материала проводов. 

$ От температуры. 

$ От геометрических размеров.

$$ от материала изоляции.

$$$202. Как изменится переходное затухание на ближнем конце между

Цепями симметричного кабеля с увеличением частоты сигнала:   

$ Растет. 

$$ уменьшится. 

$ Остается неизменной.

$ Сначала уменьшится, затем увеличится.

$$$203. Как подключается при симметрировании цепей контур противосвязи:

$ Последовательно нагрузке. 

$ Параллельно нагрузке. 

$$ Между цепями

$ Не подключается.

$$$204. Чему равна  ширина  диапазона частот использования цепей симметричных КЛС:

$ 100 кГц; 

$$ 1000 кГц.   

$ 6 МГц; 

$ 10 кГц;
$$$205. В каком случае затухание линии имеет наименьшее значение:

$ RG<LC;   

$$ RG= LC.   

$ RG>LC;   

$ RG>>LC;   

$$$206. Чему равна защищенность на дальнем конце:

              +5 дБ                                            -35 дБ
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         -40 дБ                                            -45 дБ

$$ 10дБ.     

$ 50дБ;        

$ 40 дБ;       

$ 75 дБ,
$$$207. Какое мероприятие проводят на высоковольтно-сигнальных линиях для повышения симметрии:

$ Скрещивание. 

$ Симметрирование.    

$$ транспозиция.

$ Короткое замыкание.    

$$$208. Чему равна ширина диапазона частот, используемая в ОВ линиях связи:

$ 106 Гц;    

$ 1012Гц;      

$$ 1014Гц.       

$ 1016Гц,      

$$$209. Чему равно волновое сопротивление цепей симметричного кабеля:

$ 600 Ом 

$$ 180 Ом.     

$ 75 Ом;     

$ 150 Ом, 

$$$210. Чему равна защищенность на дальнем конце:

             -2 дБ                                                   -29 дБ
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         -41 дБ                                                -43 дБ

$ 43 дБ;       

$ 41 дБ;       

$ 45 дБ;       

$$ 14 дБ.     

$$$211. На какое разрядное напряжение рассчитан разрядник Р-35:

$ 35 В;        

$$ 350 В.        

$ 280 В;       

$ 220 В,     

$$$212. Чему равна ширина диапазона частот используемая в коаксиальных кабелях:

$ 3 х103 Гц;   

$$ 100 х106 Гц.  

$ 5 х1014 Гц;   

$ 1,5 х102 Гц;  

$$$213. Как изменится емкость цепей ВЛС при увеличении активного сопротивления в 1,5 раза:

$ Увеличится в 1,5 раза.   

$ Уменьшится в 1,5 раза.  

$$ останется прежней.   

$ Увеличится в 3 раза.   

$$$214. По какой закономерности изменяется коэффициент затухания КЛС с увеличением частоты:

$ Уменьшится пропорционально.       

$$ увеличится по закону параболы.

$ Увеличится пропорционально.         

$ Уменьшится по закону параболы.

$$$215. Чему равна защищенность на ближнем конце:

              -1 дБ                                                   -28 дБ
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$ 38 дБ,     

$ 11 дБ,     

$$ 35 дБ.      

$ 37дБ,
$$$216. В какой точке устанавливается электрический дренаж для защиты кабеля  от коррозии:

$ Катодная зона.    

$$ анодная зона.      

$ В обеих зонах.

$ Не устанавливается.

$$$217. Как изменится проводимость изоляции ВЧ ВЛС при увеличении емкости в два раза:

$ Уменьшится вдвое.     

$$ увеличится вдвое.    

$ Остается прежней.

$ Уменьшится в 4 раза.   

$$$218. От чего зависит волновое сопротивление КЛС при ВЧ:

$ От активного сопротивления;     

$ От проводимости изоляции;
$$ От индуктивности цепей.       

$ От материала провода,
$$$219. Чему равно переходное затухание на дальнем конце:

               +4 дБ                                                   -20 дБ

          
[image: image20.wmf]»


---------------------------------------------[]

          []----------------------------------------------[]

        -30 дБ                                                    -35 дБ   

$ 26 дБ;     

$ 34дБ;      

$ 15 дБ;       

$$ 39 дБ.       

$$$220. Для чего устраивается электрический дренаж:

$$ Для защиты от электрического влияния.

$ Для защиты от почвенной коррозии;
$ Для защиты от межкристаллической коррозии;
$ Для защиты от ударов молнии;
$$$221. По какой закономерности изменяется активное сопротивление

симметрических цепей с увеличением частоты:

$ Прямо пропорционально;  

$ Гиперболической;
$$ Параболической.

$ Волнообразно;      

$$$222. На каком конце суммарное электрическое и магнитное влияние больше:

$$ На ближнем.       

$ На дальнем;          

$ Одинаковое;
$ Нет правильных ответов;  

$$$223. Чему равно переходное затухание на ближнем конце:

      +1 дБ                                                   -35 дБ
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        -40 дБ                                                    -45 дБ  

$ 39 дБ;       

$ 10 дБ;       

$ 44 дБ;       

$$ 41 дБ.       

$$$224. Для какого вида коррозии применяется протекторная защита:

$ Химическая,  

$ Межкристаллическая.    

$ Электрохимическая

$$ Почвенная;      

$$$225. По какой закономерности изменится индуктивность цепей с увеличением частоты:

$ Уменьшится пропорционально.   

$$ Уменьшится экспоненциально;
$ Увеличится пропорционально,
$ Уменьшится волнообразно

$$$226. В каком случае переходное затухание будет больше:

$$ При согласованном включении нагрузки;
$ При несогласованном включении нагрузки

$ От нагрузки не зависит,
$ При отключении нагрузки.
$$$227. Чему равно собственное затухание цепи в дБ:

А                                 Б

 О-----------------О

+4                            -35

$ 31 дБ.    

$$ 39 дБ;      

$ 43 дБ,     

$ 35 дБ,  

$$$228. Для каких целей содержат кабель под избыточным давлением:

$ Для улучшения прочности     

$$ Для контроля герметичности кабеля;
$ Для улучшения изоляции цепей,
$ Для уменьшения затухания.
$$$229. По какой закономерности изменится проводимость изоляции цепей с увеличением частоты:

$ Уменьшится пропорционально.      

$ Увеличится квадратично.

$$ увеличится пропорционально.       

$ Увеличится волнообразно.

$$$230. Как изменяется переходное затухание на дальнем конце между коаксиальными парами  при увеличении частоты сигнала:

$ Уменьшается.   

$$ увеличивается.  

$ Остается неизменной.

$ Сначала увеличится, потом уменьшится.   

$$$231. Чему равно собственное затухание цепи в дБ:

   А                                 Б 

 О-----------------О

-2                            -45

$  –47дБ    

$$ –43 дБ;    

$ –45 дБ.
$ 2 дБ,
$$$232. Какое максимальное количество цепей можно подвесить на опорах ВЛС с крюковым профилем:

$$ 8;        

$ 12.        

$ 18,    

$ 15     

$$$233. Какой параметр определяет дальность передачи сигналов:

$ волновое сопротивление,      

$$ Коэффициент затухания;
$ Коэффициент фазы.       

$ Коэффициент емкостной связи

$$$234. От чего зависит индуктивность цепей симметричного кабеля:

$ От температуры   

$ От изоляции жил,  

$$ От геометрических размеров;
$ От электрической проницаемости.   

$$$235. Как изменяется защищенность на ближнем конце между цепями симметричного кабеля с увеличением частоты:

$ Растет    

$ Уменьшается.     

$$ Остается неизменной;
$ Сначала уменьшается, потом растет,
$$$236. Чему равна ширина диапазона частот использования цепей симметричных КЛС:

$ 100 кГц  

$$ 1000 кГц;     

$ 6 МГц,    

$ 8 МГц.     

$$$237. Как изменится емкость ВЛС при изменении диэлектрической проницаемости в три раза:

$$ Увеличится в 3 раза;      

$ Останется прежней,    

$ Уменьшится в 3 раза.
$ Увеличится в 6 раза     

$$$238. По какой закономерности изменяется коэффициент затухания КЛС с увеличением частоты:

$ Увеличится пропорционально.         

$$ Увеличится квадратично;
$ Уменьшится пропорционально,       

$ Уменьшится волнообразно

$$$239. Чему равно переходное затухание на дальнем конце:

        -4 дБ                                                   -20 дБ
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        -35 дБ                                                    -38 дБ

$ 39 дБ    

$$ 34 дБ;       

$ 31 дБ.      

$ 18 дБ,     

$$$240. Для какого вида коррозии применяется протекторная защита:

$ Химическая   

$ Межкристаллическая,    

$$ Электрохимическая;
$ Почвенная.     

$$$241. По какой закономерности изменяется проводимость изоляции цепей при увеличении частоты:

$$ Увеличится пропорционально;      

$ Увеличится квадратично.

$ Уменьшится пропорционально   

$ Увеличится волнообразно,
$$$242. От чего зависит индуктивность цепей симметричного кабеля:

$ От изоляции жил.   

$ От температуры.  

$$ от геометрических размеров.

$ От материала провода.     

$$$243. Чему равно переходное затухание на ближнем конце:

+2 дБ                                                   -28 дБ
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-32 дБ                                                    -35 дБ

$ 30 дБ,      

$ 37 дБ.       

$ 7 дБ   

$$ 34 дБ;        

$$$244. Какое максимальное количество цепей можно подвесить на опорах с траверсным профилем:

$$ 8;           

$ 24,           

$ 20,        

$ 16.
$$$245. От чего зависит емкость цепей ВЛС:

$ От магнитной проницаемости.      

$ От материала провода.

$$ от геометрических размеров.        

$ От материала изоляции.

$$$246. По какой закономерности изменяется волновое сопротивление КЛС с

увеличением частоты сигнала:

$Увеличится квадратично.
$ Увеличится пропорционально,
$$ Уменьшится экспоненциально;   

$ Уменьшится волнообразно
$$$247. Как изменится переходное затухание на ближнем конце между цепями симметричного кабеля с увеличением частоты сигнала:

$ Растет.      

$$ уменьшается.       

$ Остается неизменным.   

$ Сначала уменьшится, потом растет.   

$$$248. Чему равна ширина диапазона частот, используемая в ОВ линиях связи:

$ 5 х 106 Гц    

$ 3 х 1012 Гц.  

$$ 4 х 1014 Гц;    

$ 1 х 1016 Гц,
$$$249. Как изменится емкость КЛС при увеличении активного сопротивления цепи в 2 раза:

$ Уменьшится в 2 раза.    

$ Увеличится в 2 раза.     

$$ остается прежней.

$ Уменьшится в 4 раза.    

$$$250. От какого параметра больше зависит волновое сопротивление   КЛС при  ВЧ:

$$ От индуктивности;                     

$ От проводимости изоляции,
$ От активного сопротивления   

$ От затухания.
$$$251. Чему равно переходное затухание на ближнем конце:

             +3 дБ                                                   -28 дБ
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        -39 дБ                                                    -42 дБ

$ 36 дБ,      

$ 45 дБ       

$ 25 дБ.      

$$ 42 дБ;        

$$$252. Для каких целей содержат кабель под избыточным давлением:

$ Для улучшения изоляции.          

$ Для увеличения прочности.

$$ для контроля герметичности.    

$ Для уменьшения затухания.

$$$253. Какой параметр определяет дальность передачи сигналов:

$ Скорость сигнала   

$ Коэффициент фазы,    

$$ Коэффициент затухания;
$ Волновое сопротивление.     

$$$254. По какой закономерности изменяется коэффициент затухания КЛС с увеличением частоты:

$$ увеличится квадратично.              

$Увеличится пропорционально.

$ Уменьшится пропорционально.   

$ Увеличится волнообразно.

$$$255. Чему равно переходное затухание на дальнем конце:

           -1 дБ                                                    -31 дБ 
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        -39 дБ                                                    -42 дБ

$ 40 дБ.    

$$ 43 дБ;       

$ 38 дБ   

$ 41 дБ,        

$$$256. Чему равна величина опасного тока для человека, прикоснувшегося к проводу:

$ Больше 3 мА     

$$ Больше 10 мА;     

$ Больше 20 мА.
$ Больше 30 мА,   

$$$257. В каком диапазоне частот работает ВЛС со стальными проводами:

$ 1-150 кГц,    

$ 1-100 кГц.    

$$ 1-40  кГц;    

$ 1-43 кГц  

$$$258. От чего зависит емкость цепей КЛС:

$ От температуры.             

$ От материала проводов

$$ От геометрических размеров;   

$ От длины линии,    

$$$259. Чему равна защищенность на дальнем конце:

      +1 дБ                                                    -37 дБ 
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        -42 дБ                                                    -45 дБ

$ 5 дБ,      

$$ 8 дБ;       

$ 44 дБэ.       

$ 43 дБ        

$$$260. Чему равна ширина диапазона частот, используемая в коаксиальных кабелях:

$ 6 х104 Гц.    

$$ 100 х 106 Гц;    

$ 5 х1014 Гц

$ 1 х103 Гц,    

$$$261. Как изменится проводимость изоляции ВЧ КЛС при увеличении емкости в 1,5 раза:

$$ Увеличится в 1,5 раза;
$ Уменьшится в 1,5 раза,   

$ Остается прежней.
$ Увеличится в 3 раза   

$$$262. На каком конце суммарное электрическое и магнитное влияние больше:

$ На дальнем.    

$$ На ближнем;    

$ Одинаковое,
$ В середине.      

$$$263. Чему равно собственное затухание:

+2 дБ                                            -38дБ 
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$ 36 дБ      

$ 38 дБ,       

$$ 40 дБ;        

$ 2 дБ.
$$$264. В каком диапазоне частот работает ВЛС с медными проводами:

$ 1-40 кГц,    

$ 1-84 кГц  

$$ 1-145 кГц;   

$ 0-3,4 кГц.   
$$$265. От чего зависит проводимость изоляции цепей:

$ От температуры.                         

$ От материала проводов

$ От геометрических размеров,    

$$ От материала изоляции;
$$$266. Чему равна защищенность на дальнем конце:

     +1 дБ                                                    -28 дБ 
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        -51 дБ                                                    -56 дБ

$ 50 дБ      

$ 57 дБ,       

$$ 28 дБ;       

$ 27 дБ.      

$$$267. На каком месте кабельной линии устанавливается дренаж для защиты от коррозии:

$ На обоих концах,      

$ В катодной зоне,     

$$ В анодной зоне.
$ В середине,      

$$$268. Для каких сигналов спектр частот имеет сплошной характер:

$ Для периодических,       

$ Для дискретных

$$ Для непериодических;    

$ Для случайных.
$$$269. По какой закономерности изменяется активное сопротивление цепи симметричных КЛС с увеличением частоты:

$ Прямо пропорционально     

$ Обратно пропорционально,
$$ По закону параболы;              

$ Волнообразно растет.
$$$270. В каком случае переходное затухание будет больше:

$$ При согласованном включении нагрузки,    

$ При несогласованном,
$ От нагрузки не зависит,    

$ При коротком замыкании,
$$$271. Чему равно собственное затухание цепи:

         +2 дБ                                            -18дБ 
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$ 16 дБ.    

$$ 20 дБ;       

$ 26 дБ,       

$ 18 дБ
$$$272. От чего зависит величина влияющего тока между цепями ВЛС:

$ От проводимости изоляции,  

$$ От геометрического расположения цепей,
$ От материалов цепей,  

$ От материалов изоляции,
$$$273. В каком диапазоне частот работает ВЛС с биметаллическими проводами:

$ 1-40 кГц,    

$ 1-84 кГц,    

$$ 1-143 кГц;    

$ 1-252 кГц.
$$$274. Чему равно волновое сопротивление нормальной коаксиальной пары:

$$ 75 Ом;    

$ 180 Ом.     

$ 600 Ом.    

$ 150 Ом,    

$$$275. Чему равна защищенность на ближнем конце:   

               +2 дБ                                                    -26 дБ 
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        -42 дБ                                                    -44 дБ

$ 46 дБ,      

$$ 44 дБ;       

$ 42 дБ.
$ 68 дБ

$$$276. Для чего устраивается электрический дренаж:

$ Для защиты от почвенной коррозии.
$$ Для защиты от электрокоррозии;
$ Для защиты от межкристаллической коррозии, 

$ Для защиты от всех видов коррозии
$$$277. По какой закономерности изменится индуктивность цепей с увеличением частоты:

$$ Уменьшится экспоненциально;
$ Уменьшится обратно пропорционально,
$ Увеличится прямо пропорционально

$ Уменьшится волнообразно.
$$$278. Как изменяется переходное затухание между цепями на дальнем конце коаксиальных кабелей при увеличении частота сигнала:

$$ Увеличивается;     

$ Уменьшается,    

$ Остается неизменной.
$ Резко повышается,
$$$279. По результатам каких методов выбираются схема симметрирования НЧ симметричных кабелей:

$ По результатам измерений индуктивных связей.
$$ По результатам измерений емкостных связей;
$ По результатам измерений рабочих затуханий,
$ По результатам измерений сопротивления проводов,
$$$280. Какой метод симметрирования НЧ кабельных цепей:

$ Выравнивание волновых сопротивлений,
$ Выравнивание активных сопротивлений
$ Выравнивание проводимостей изоляций,
$$ Выравнивание емкостных связей;   

$$$281. Активное сопротивление цепей симметричного кабеля зависит:

$$ От диаметра провода;     

$ От типа изоляции,   

$ От расстояния между проводами,
$ От оболочки кабеля.    

$$$282. Как изменится емкость цепей ВЛС с изменением частоты сигнала:

$Уменьшится,   

$ Увеличится,
$ Изменится гармонично.
$$ Не изменится;
$$$283. Какова величина опасного тока для человека, прикоснувшегося к проводу:

$ >3мА.     

$ >8мА,     

$$ >10мА;     

$ >15мА,       

$$$284. Какая из величин тока опасна для человека, прикоснувшегося к проводу:

$ >1мА,      

$ >6мА.     

$ >8мА,      

$$ >12мА;
$$$285. Максимальное количество цепей, которое можно подвесить на опорах с траверсным профилем:

$ 6,      

$ 10,     

$ 18,   

$$ 20;
$$$286. Индуктивность цепей симметричного кабеля зависит:

$ От срока службы,
$ От способа прокладки.
$ От влажности воздуха.
$$ От геометрических размеров;  

$$$287. Изменится ли защищенность на дальнем конце между цепями симметричного кабеля, если увеличится частота сигнала:

$ Останется неизменной. 

$$ уменьшится.

$ Увеличится.

$ Сначала увеличится, затем уменьшится. 

$$$288. От чего зависит переходное затухание между цепями ВЛС:

$ От проводимости изоляции,                      

$ От высоты опор,            

$ От глубины закопки опор,     

$$ От взаимных расположений проводов,
$$$289. Диапазон частот работы ВЛС со стальными проводами:

$ 1-4 кГц, 

$ 1-10 кГц,    

$$ 1-40 кГц;.     

$ 1-80 кГц, 

$$$290. Емкость цепей ВЛС зависит:

$$ От электрической проницаемости;          

$ От магнитной проницаемости,
$ От индуктивности цепей.
$ От материала изоляции;
$$$291. Переходное затухание на дальнем конце между цепями симметричного кабеля при увеличении частоты сигнала:

$ Уменьшится, 

$$ Увеличится;  

$ Останется неизменным,
$ Сначала увеличится, затем уменьшится,  

$$$292. Диапазон частот для ВЛС с медными проводами:

$ 1-10 кГц, 

$ 1-30 кГц, 

$ 1-100 кГц.
$$ 1-150 кГц; 

$$$293. Емкость цепей КЛС зависит:

$ От материала оболочки.  

$ От материала проводов,
$$ От геометрических размеров;
$ От материала изоляции, 

$$$294. Защищенность на ближнем конце между цепями симметричного кабеля с увеличением частоты:

$$ Увеличивается;
$ Остается неизменной,    

$ Уменьшается,
$ Сначала уменьшается, затем увеличивается,
$$$295. Диапазон частот ВЛС с биметаллическими проводами равен:

$ 1-4 кГц,
$ 1-10  кГц,  

$ 1-43  кГц.
$$ 1-150 кГц;
$$$296. Проводимость изоляции цепей зависит:

$ От диаметра проводов, 

$ От материала проводов, 

$$ От материала изоляции;
$ От температуры,
$$$297. Ширина диапазона частот использования цепей симметричных КЛС равна:

$ 10 кГц, 

$ 100  кГц,   

$$ 1000 кГц;
$ 5 МГц, 

$$$298. Чему равна защищенность на дальнем конце:

              +2дБ                                            -22 дБ
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         -35дБ                                            -42 дБ

$ 37 дБ,    

$ 44дБ,     

$$ 20дБ;.        

$ 40 дБ.      

$$$299. Волновое сопротивление цепей симметричного кабеля равно:

$ 75 Ом,    

$ 150 Ом,     

$$ 180 Ом;      

$ 400 Ом,    

$$$300. Разрядник Р-35 рассчитан на разрядное напряжение:

$ 220 В,        

$ 35 В,        

$ 127 В,     

$$ 350 В;
$$$301. Изменится ли емкость цепей ВЛС при уменьшении активного сопротивления в 2 раза:

$ Увеличится в 2 раза, 

$ Уменьшится в 2 раза,  

$$ Останется прежней;   

$ Увеличится в 4 раза. 

$$$302. Защищенность на ближнем конце будет равна:

              +2 дБ                                                   -29 дБ
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        -38 дБ                                               -43 дБ

$ 45 дБ,     

$ 14 дБ,      

$ 67 дБ,      

$$ 40дБ;
$$$303. Как изменится проводимость изоляции ВЧ ВЛС при увеличении емкости в четыре раза:

$$ Увеличится в четыре раза;
$ Уменьшится в четыре раза,
$ Увеличится в два раза,
$ Уменьшится в два раза. 

$$$304. Чему равно переходное затухание на дальнем конце:

               +3 дБ                                                   -43 дБ
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        -34 дБ                                                         -58 дБ   

$ 37 дБ,     

$ 31дБ,       

$ 40 дБ,       

$$ 61 дБ;       

$$$305. По какой закономерности изменяется активное сопротивление симметрических цепей с увеличением частоты:

$ Волнообразно увеличивается,  

$$ Увеличивается по закону параболы,
$ Волнообразно уменьшается,
$ Пилообразно,      

$$$306. Чему равно переходное затухание на ближнем конце:

      +5 дБ                                                              -35 дБ
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        -40 дБ                                                          -45 дБ  

$ 40 дБ,       

$ 50 дБ,       

$$ 45 дБ;      

$ 10 дБ.       

$$$307. Чему равно переходное затухание на ближнем конце:

      +3 дБ                                                              -53 дБ
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        -50 дБ                                                          -73 дБ  

$ 57 дБ,       

$ 76 дБ,       

$ 47 дБ,     

$$ 53 дБ;       

$$$308. В каком случае переходное затухание будет большим:

$ При холостом ходе,
$ При коротком замыкании,
$ От нагрузки не зависит,
$$ При согласованном включении,
$$$309. Определите собственное затухание следующей цепи:

А                                 Б

 О-----------------О

+2 дБ                        -2 дБ

$ 0 дБ,   

$$ 4 дБ;      

$ 8 дБ,    

$ 10 дБ.   

$$$310. Каким будет собственное затухание цепи:

А                                 Б

 О-----------------О

+6 дБ                        -46 дБ

$ 40 дБ.  

$ 36 дБ.     

$$ 52 дБ;      

$ 34 дБ,   

$$$311. Как изменяется защищенность на дальнем конце между коаксиальными парами  при увеличении частоты сигнала:

$ Уменьшится.  

$ Останется неизменной,  

$$ Увеличится;
$ Сначала увеличится, потом уменьшится,   

$$$312. Дальность передачи сигналов определяет следующий параметр:

$ Коэффициент емкостной связи;       

$ Коэффициент магнитной связи;
$ Волновое сопротивление;
$$ Коэффициент затухания.

$$$313. Индуктивность цепей симметричного кабеля зависит:

$ От активного сопротивления, 

$ От электрической проницаемости.  

$ От изоляции жил,
$$ От геометрических размеров;     

$$$314. Каким образом изменится защищенность на ближнем конце между цепями симметричного кабеля с увеличением частоты:

$ Сначала будет расти, потом уменьшится.     

$ Сначала уменьшится, потом возрастет,     

$ Будет расти,
$$ Уменьшится;   

$$$315. Как изменится емкость ВЛС при увеличении диэлектрической проницаемости в 4 раза:

$ Увеличится в 2 раза.     

$ Уменьшится в 2 раза,    

$ Останется неизменной,
$$ Увеличится в 4 раз;      

$$$316. Чему равна защищенность на дальнем конце:
        -4 дБ                                                            -20 дБ
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        -35 дБ                                                          -38 дБ

$ 39 дБ,    

$ 34 дБ.      

$ 31 дБ,      

$$ 18 дБ;     

$$$317. От какого параметра зависит емкость цепей:

$ От сопротивления проводов.
$ От магнитной проницаемости,
$ От материала провода,        

$$ От диэлектрической проницаемости;
$$$318. Как изменится емкость КЛС при увеличении активного сопротивления цепи в 4 раза:

$ Увеличится в 4 раза.    

$ Уменьшится в 4 раза,     

$ Уменьшится в 2 раз,    

$$ Не изменится;
$$$319. От какого параметра больше зависит волновое сопротивление   КЛС при   ВЧ:

$ От проводимости,                     

$ От активного сопротивления.
$$ От емкости;   

$ От изоляции,
$$$320. Какова будет защищенность на дальнем конце:
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$ 46 дБ,       

$ 56 дБ.       

$ 60 дБ,        

$$ 20 дБ;
$$$321. Чему равна ширина частотного диапазона коаксиальной пары:

$ Меньше 1000 кГц,    

$ Больше 100 МГц,    

$ 4 к Гц,
$$ Больше 300 к Гц;    

$$$322. Кабели делятся по конструкции

$ симметричные, воздушные.
$ симметричные, бронированные,
$$ симметричные, коаксиальные;
$ симметричные, магистральные,
$$$323. Как изменится активное сопротивление цепи симметричных КЛС с увеличением частоты:

$ Прямо пропорционально,     

$ Обратно пропорционально,
$ Волнообразно растет.            

$$ По закону параболы;
$$$324. В каком случае переходное защищенность между цепями будет больше:

$ При коротком замыкании.     

$ При холостом ходе,
$$ При согласованном включении нагрузки;    

$ При несогласованном включении нагрузки,
$$$325. Чему равно собственное затухание цепей:
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$ 0 дБ,      

$ 5 дБ,     

$ 45 дБ.     

$$ 50 дБ;        

$$$326. От чего зависит величина влияющего тока между цепями ВЛС:

$ От изоляции проводов,  

$ От материала проводов.
$ От изменения температуры,   

$$ От расположения проводов;
$$$327. Диапазон частот, в котором работает ВЛС с биметаллическими проводами:

$ 1-4 кГц.  

$ 1-10 кГц,    

$ 1-94 кГц,
$$ 1-150 кГц; 

$$$328. Чему равна защищенность на ближнем конце:   
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$ 35 дБ,      

$ 55 дБ,       

$ 88 дБ,
$$ 60 дБ;
$$$329. Как изменится индуктивность цепей с увеличением частоты:

$ Пилообразно;
$ Волнообразно;
$ Прямо пропорционально;
$$ Экспоненциально уменьшится;
$$$330. Как изменится емкость цепи с увеличением частоты:

$ Пилообразно,
$ Прямо пропорционально,
$ Обратно пропорционально.
$$ Не изменится;
$$$331. Переходное затухание на ближнем конце между коаксиальными цепями при увеличении частоты:

$ Уменьшится,   

$ Останется неизменной,   

$$ Увеличится;
$ Сначала увеличится, потом уменьшится.    

$$$332. Дальность передачи определяется:

$ волновым сопротивлением,
$$ коэффициентом затухания;
$ коэффициентом фазы.
$ начальной фазой.

$$$333. Схему симметрирования ВЧ КЛС выбирают:

$ По результатам измерений индуктивных связей.

$ По результатам измерений емкостных связей.

$$ по результатам измерений переходных затуханий.

$ По результатам измерений рабочих затуханий.

$$$334. Какова закономерность изменения волнового сопротивления КЛС при увеличении частоты:

$ Уменьшится пропорционально.   

$ Увеличится экспоненциально,
$ Увеличится квадратично,
$$ Уменьшится экспоненциально;
$$$335. Схему симметрирования НЧ симметричных КЛС выбирают:

$ По результатам измерений индуктивных связей.

$$ по результатам измерений емкостных связей.

$ По результатам измерений переходных затуханий.
$ По результатам измерений соответственных затуханий.

$$$336. Изменится переходное затухание на ближнем конце между цепями

симметричного кабеля с увеличением частоты сигнала:  

$ Увеличится.
$$ Уменьшится; 

$ Останется неизменной,
$ Сначала уменьшится, затем увеличится,
$$$337. Подключение при симметрировании цепей контур противосвязи производится:

$ Последовательно нагрузке. 

$ Параллельно нагрузке. 

$$ между цепями.

$ Не подключается.

$$$338. Затухание линии имеет наименьшее значение при случае, когда:

$ RG<LC,   

$$ RG= LC;   

$ RG>LC,   

$ RG>>LC,   

$$$339. Для повышения симметрии на высоковольтно-сигнальных линиях проводят:

$ Скрещивание, 

$ Симметрирование,    

$$ Транспозицию;
$ Короткое замыкание,    

$$$340. Ширина диапазона частот, используемая в ОВ линиях связи, составляет:

$ 106 Гц.  

$ 1012Гц,      

$$ 1014Гц;       

$ 1016Гц,       

$$$341. Защищенность на дальнем конце равна:

             -2 дБ                                                   -29 дБ

          
[image: image40.wmf]»


---------------------------------------------[]

          []----------------------------------------------[]

         -41 дБ                                                -43 дБ

$$ 14 дБ;       

$ 41 дБ,       

$ 45 дБ.        

$ 43 дБ,     

$$$342. Ширина диапазона частот в коаксиальных кабелях равна:

$ 3*103 Гц,
$$ 100*106 Гц;  

$ 5*1014 Гц,   

$ 1,5*102 Гц.  

$$$343. Закономерность изменения коэффициента затухания КЛС с увеличением частоты будет:

$ Уменьшающейся пропорционально;  

$$ увеличивающейся по закону параболы.

$ Увеличивающейся пропорционально,    

$ Уменьшающейся по закону параболы,
$$$344. Точкой установления электрического дренажа для защиты кабеля от коррозии является:

$ Катодная зона.    

$$ Анодная зона;       

$ В обеих зонах.
$ Не устанавливается,     

$$$345. При ВЧ волновое сопротивление КЛС зависит:

$ От активного сопротивления,     

$ От проводимости изоляции,
$$ От индуктивности цепей;       

$ От материала провода.
$$$346. Электрический дренаж устраивается:

$ Для защиты от почвенной коррозии.
$$ Для защиты от электрического влияния;
$ Для защиты от межкристаллической коррозии,
$ Для защиты от ударов молнии;
$$$347. Суммарное электрическое и магнитное влияние больше:

$ На дальнем конце,
$$ На ближнем конце;    

$ Ни на одном конце,
$ Нет правильных ответов,    

$$$348. Протекторная защита применяется для такого вида коррозии, как:

$$ Почвенная;    

$ Межкристаллическая.     

$ Электрохимическая,
$ Химическая,    

$$$349. С увеличением частоты индуктивность цепей изменится по

следующей закономерности:

 $$ уменьшится экспоненциально.     

 $ Уменьшится пропорционально.

 $ Увеличится пропорционально.

 $ Уменьшится волнообразно.

$$$350. Какова цель содержания кабеля под избыточным давлением:

$ Улучшение прочности,    

$$ Контроль герметичности кабеля;
$ Улучшение изоляции цепей,    

$ Уменьшение затухания;
$$$351. С увеличением частоты проводимость изоляции цепей:

$ Уменьшится пропорционально.      

$ Увеличится квадратично.

$$ увеличится пропорционально.       

$ Увеличится волнообразно.

$$$352. Максимальное количество цепей, которое можно подвесить на опорах ВЛС с крюковым профилем:

$ 12,        

$ 24,        

$$ 8;       

$ 15.     

$$$353. Как изменится дальность передачи при увеличении коэффициента затухания:

$$ Уменьшится;        

$ Увеличится.        

$ Останется неизменной.       

$ Увеличится лавинообразно,     

$$$354. Как изменится дальность передачи с увеличением диаметра провода:

$$ Увеличится;        

$ Уменьшится,        

$ Не изменится,       

$ Передача не производится.     

$$$355. Как изменится дальность передачи с уменьшением диаметра провода:

$ Увеличится,        

$$ Уменьшится,       

$ Никак не изменится,       

$ Волнообразно     

$$$356. Как изменится скорость передачи сигнала с увеличением индуктивности:

$ Спиралеобразно.        

$ Волнообразно.        

$$ Уменьшится;        

$ Увеличится,     

$$$357. Изменится ли скорость передачи сигнала с увеличением электрической емкости: 

$$ Уменьшится;        

$ Увеличится.        

$ Не изменится,       

$ Изменится синусоидально.     

$$$358. Как изменится скорость передачи сигнала с уменьшением электрической емкости:

$ Уменьшится,       

$$ Увеличится;       

$ Никак не из,       

$ Уменьшится синусоидально.    

$$$359. Как изменится скорость передачи сигнала с уменьшением индуктивности:

$$ Увеличится;         

$ Уменьшится.        

$ Не изменится,       

$ Изменится волнообразно.     

$$$360. Назовите самый лучший изоляционный материал: 

$ Вода.        

$$ Воздух;         

$ Полиэтилен.       

$ Бумага.     

$$$361. Как изменится волновое сопротивление с увеличением частоты:

$ Увеличится лавинообразно.     

$ Уменьшится лавинообразно.
$ Увеличится плавно.       

$$ Уменьшится экспоненциально.
$$$362. Как изменится волновое сопротивление линии связи с увеличением индуктивности линии:

$$ Увеличится;     

$ Уменьшится,     

$ Не изменится.      

$ Неопределенно,    

$$$363. Как изменится волновое сопротивление линии связи с увеличением емкости:

$ Увеличится,        

$$ Уменьшится;       

$ Не изменится,       

$ Стохастически,     

$$$364. Как изменится активное сопротивление линии с увеличением удельного сопротивления провода:

$$Увеличится;      

$ Уменьшится;        

$ Не изменится;      

$ Неопределенно,     

$$$365. Как изменится активное сопротивление линии при уменьшении удельного сопротивления провода:

$ Увеличится,    

$$ Уменьшится;     

$ Не изменится;     

$ Неопределенно,     

$$$366. Как изменится активное сопротивление линии с увеличением длины линии:

$$ Увеличится    

$ Уменьшится.      

$ Не изменится,       

$ Неопределенно,    

$$$367. Как изменится активное сопротивление линии с уменьшением длины линии:

$ Увеличится,       

$$ Уменьшится;      

$ Не изменится,      

$ Изменится волнообразно.     
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