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Цель работы:
1. Ознакомление с основными электрическими параметрами колебательных систем (объемных резонаторов) на сверхвысоких частотах.
2. Расчет собственной, внешней и нагруженной добротностей объемного резонатора.
3. Экспериментальное  исследование резонансных свойств прямоугольных объемных резонаторов. Измерение нагруженной добротности.

Блох-схема измерительной установки:
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Расчетная часть:
Таблица 1
	№ вар.
	Количество стержней в диафрагме
	Радиус одного стержня, мм
	Резонансная частота , МГц
	Материал

	9
	2
	0,8
	9150
	Серебро



1. Рассчитать расстояние между диафрагмами проходного объемного резонатора l.

Для определения предварительно рассчитывается проводимость B по формуле:



Где а – размер широкой стенки прямоугольного волновода, равный 23 мм.
q – количество стержней в диафрагме.
r – радиус одного стержня.

 – длина волны в волноводе, соответствующая резонансной частоте.



















Зная проводимость В, рассчитываем продольный размер резонатора:






2. Рассчитать собственную , внешнюю , и нагруженную  добротности резонатора.

Собственная добротность резонатора находится по формуле



Где для серебра - глубина проникновения поля в металл.

b = 0,01 м






Внешняя добротность определяется выражением 


Где  , а  – модуль коэффициента отражения от диафрагмы.

 





Нагруженная добротность находится из соотношения:
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