4

Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский Технический Университет Связи и Информатики
(МТУСИ)

Кафедра технической электродинамики и антенн








Лабораторная работа №12
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ И НАСТРОЙКА ВОЛНОВОДНОЙ ЛИНИИ В РЕЖИМ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ

по дисциплине
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН








Выполнила
студентка группы БРА1101
 Тюрина А.В.

Проверила
Федотова Т.Н.










Москва 2013 
ЦЕЛИ РАБОТЫ

1. Ознакомление с методикой измерения эквивалентных сопротивлений волновода по найденному распределению поля в волноводе.
2. Приобретение навыков пользования круговой диаграммы полных сопротивлений.
3. Ознакомление с методикой настройки волноводов на бегущую волну путем включения неоднородности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОМАШНЕГО РАСЧЕТА

	№ п/п
	
	Задача 1
	Задача 2

	
	
	
	Направление смещения
	
	Направление смещения

	
	
	
	к генератору
	
	к нагрузке



1. С помощью круговой диаграммы полных сопротивлений по данным таблицы 1 для двух указанных в таблице задач рассчитать сопротивления нагрузок и соответствующие им входные сопротивления линии при изменении ее длины от  до  с шагом , где  − некоторое целое положительное число, а  − длина волны в линии.

Задача 1:

	
	
	

	
	
	





	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Задача 2:

	
	
	

	
	
	





	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




2. Построить графики активной и реактивной составляющих входного сопротивления линии по данным, полученным при выполнении п.1 для двух случаев, соответствующих задачам №1 и №2.

Задача 1.
[image: ]
 
Задача 2.
[image: ]

3. Определить место включения и проводимость согласующего элемента (отдельно для емкостного штыря и индуктивной диафрагмы) для нагрузок, рассчитанных в п.1

Задача 1.

Индуктивный элемент.
Проводимость: 
Сдвиг к генератору на .


Емкостной элемент.
Проводимость: 
Сдвиг к нагрузке на .

Задача 2.

Индуктивный элемент.
Проводимость: 
Сдвиг к генератору на .

Емкостной элемент.
Проводимость: 
Сдвиг к генератору на .

ВЫПОЛНЕНИЕ





На выходе волновода короткозамыкающая пластина заменена на нагрузку.




Узел сдвинулся к нагрузке на .



По круговой диаграмме полных сопротивлений получаем:






При согласовании:






Тогда:
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